Уважаемые жители Киренского района!

**С начала 2022 года на территории Иркутской области зарегистриро­вано 584 пожара (АППГ- 652, уменьшение на 10,43%). В результате произо­шедших пожаров погибло 38 человек (АППГ- 36, увеличение на 5,56%), в** **том числе погибло детей 4 (АППГ- 2, увеличение в 2 раза), получили трав­мы 20 человек (АППГ- 29, уменьшение на 31,03%), в том числе дети 2** **(АППГ- 4, уменьшение на 50,00%). Спасено людей на пожарах 143 человека,** **эвакуировано 564 человека. Наблюдается количество погибших людей на** ; **пожарах в том числе детей.**

**В связи с этим ОНД и ПР по Киренскому и Катангскому районам об­ращаем Ваше внимание на соблюдение обязательных требований пожарной** **безопасности. Будьте аккуратны и бдительны! В случае возникновения** **пожара звонить по телефону «101»!**

Обратите внимание на состояние электропроводки в вашем жилье!

Для того чтобы избежать пожаров по причине нарушения правил по­жарной безопасности при эксплуатации электрооборудования:

* запрещается эксплуатация неисправного электрооборудования;
* нельзя использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией
* не применяйте для целей отопления, сушки и приготовления пищи самодель­ные электронагревательные приборы не заводского (кустарного) изготовления (электропечи, электролампы накаливания);
* не оставляйте под напряжением неизолированные электрические провода, кабели и неиспользуемые электрические сети;
* не пользуйтесь поврежденными электрическими изделиями;
* нельзя завязывать и скручивать электрические провода и кабели;
* не оставляйте без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы, электрические плиты, телевизоры и другие приборы и оборудование, за исключением приборов, нормативными документами на которые допускает­ся их эксплуатация без надзора (холодильники, факсы, модемы и другое подоб­ное оборудование);
* не накрывайте электрические светильники (лампы) бумагой, тканью и дру­гими горючими материалами;
* запрещается оклеивать и окрашивать электрические провода и кабели;
* не применяйте в качестве электросетей радио- и телефонные провода.

Пожарная безопасность при топке!

Пожарная безопасность при топке печей, используемых как на пред­приятиях, так и других объектах, определяется рядом мер, регламентируемых Правилами противопожарного режима в Российской Федерации ППР. (Раздел III. Системы теплоснабжения и отопления).

Помимо изложенных пунктов общего содержания, правила для предприятий с печным отоплением и другими обогревательными система­ми дополняются:

До начала отопительного периода руководитель завода или любого дру­гого предприятия организует ремонт (реконструкцию) котельных, канальных нагревателей, печек (включая побелку стенок и труб), словом, всех существую­щих отопительных приборов и систем.

Периодичность чистки отопительных сооружений определяется интенсив­ностью их применения и предполагает чистку:

* от сажи отопительных дымоходов раз в 3 месяца;
* непрерывно используемых печей - раз в 2 месяца;
* сооружений, используемых в процессе готовки блюд (для кухонных плит и других печей) и подверженных долговременной и интенсивной топке —раз в месяц.

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ И КАМИН


ПЕЧЬ ИЛИ КАМИН С ЗАКРЫТОЙ ЗАДВИЖКОЙ И НЕДОГОРЕВШИМ ТОПЛИВОМ - ИСТОЧНИК СО (УГАРНОГО ГАЗА). СО ЧАСТО НАЗЫВАЮТ «БЕСШУМНЫМ УБИЙЦЕЙ». ЕЖЕГОДНО СОТНИ ЛЮДЕЙ УМИРАЮТ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ. ИЗБЕЖАТЬ БЕДЫ МОЖНО, СОБЛЮДАЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРАВИЛА.

В процессе эксплуатации котельных и других, им подобных, установок, запрещено:

* поручать работу лицам, }ie имеющим соответствующего допуска (и удостоверения);
* использовать в качестве ресурсов нефтепродукты и другие, не предна­значенные для данных условий, субстанции (торчащие из топки бревна, например);
* не допускать утечек газа в местах риска;
* запускать установки, не осуществив процедуру продувки;
* допускать подачу топлива в случае переставших гореть форсунок;
* игнорировать отключение и неисправность систем контроля;
* размещать для сушки на котлах горючие материи; v
* не допускать перегрева оборудования;
* игнорировать неисправность или отсутствие искрогасителей и наличие загрязнений сажей.

Кроме того, правила пожарной безопасности при эксплуатации печей предусматривают такие моменты:

* невозможность осуществления топки, если в помещении проводится массовый сбор людей;
* прекращение поддержания огня не менее, чем за 2 часа до окончания рабочего дня (в больницах рекомендовано прекращение процесса за 2 часа до погружения в сон пациентов, в детских учреждениях кругло­суточного пребывания — за час до сна детей).



Условия расположения печи в помещении - такие же, как и для сооруже­ний в частных домах: не примыкание к способным воспламениться поверхно­стям и обязательное наличие металлического листа перед топкой (0,5 - 0,7 метра).

Требования пожарной безопасности к печам содержат ограничения, ка­сающиеся размещения витрин и прилавков в магазинах (за 70 см от стен печей и 1,25 м от топки, если печь металлическая, расстояние увеличивается до 2 м).

Если в Вашем доме печное отопление, помните, что при эксплуатации печи следует следить за состоянием и целостностью дымохода, исключить ис­пользование печей, имеющих прогары, не допускать их перекаливания цельно­металлических печей, не оставлять топящуюся печь без присмотра.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!